brcm-gps-daemon-0.3.28-1.armv7l.rpm
libslp-lbsplugin-brcm-legacy-0.2.40-1.armv7l.rpm

<How to install to RSA target>

$ sdb -d root on
$ sdb -d push *.rpm /opt
$ sdb -d shell

(in target shell)
$ cd /opt
$ rpm -ivh *.rpm --force --nodeps
$ vconftool set -t int db/location/replay/ReplayEnabled 0 -f
$ vconftool set -t int db/location/replay/ReplayMode 0 -f
$ reboot
